**Załącznik nr 2**

**Szczegółowy opis**

samochodu do przewozu osób minibus

**Wymagania podstawowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry wymagane (minimalne)** | | **Parametry oferowane** |
| Przeznaczenie | Osobowy |  |
| Rodzaj nadwozia - typ | typu minibus, przystosowany do przewozu osób minimum 15 |  |
| Ilość drzwi | 4/5 |  |
| **Wymiary:** | |  |
| Rozstaw osi [mm] | minimum 3500 |  |
| Długość [mm] | 5000-7000 |  |
| Wysokość [mm] | 2400-2800 |  |
| Szerokość (bez lusterek) [mm] | 2000-2200 |  |
| **Silnik:** | |  |
| Rodzaj | wysokoprężny, spełniający normę spalin Euro 6 |  |
| Pojemność [ccm] | 2000-2500 |  |
| Moc silnika, nie mniej niż: | 90 KW |  |

**Wymagania pozostałe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podwozie** | | |  |
| Rozmiar kół | | minimum 15" |  |
| Rodzaj obręczy kół | | Stalowe lub aluminiowe |  |
| Ogumienie – komplet opon letnich oraz opon zimowych | | wzmacniane jak dla samochodów ciężarowych |  |
| Przeniesienie napędu | | Przednia oś lub tylna oś |  |
| Sterowanie sprzęgła | | mechaniczne (hydrauliczne) – niezależnie od rozwiązań konstrukcyjnych, sygnał wysyłany przez kierowcę (naciśnięcie nogą pedału sprzęgła) ma załączyć lub rozłączyć sprzęgło. |  |
| Skrzynia biegów | | Automatyczna lub Mechaniczna (manualna) |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego | | Wymagane |  |
| Hamulce przód / tył | | tarczowe / tarczowe |  |
| Kolorystyka nadwozia | | Lakier metalizowany |  |
| **Bezpieczeństwo** (minimum) | | |  |
| Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ), ESP (układ stabilizujący tor jazdy) lub systemy równoważne | | |  |
| Poduszka powietrzna kierowcy | | |  |
| Poduszka powietrzna pasażerów w przedziale kierowcy | | |  |
| Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa  1. przednie fotele (kierowca + 2 pasażerów) - trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz pirotechnicznymi napinaczami,  2. fotele przedziału pasażerskiego - pasy bezpieczeństwa. | | |  |
| Zagłówki wszystkich siedzeń | | |  |
| **Komfort** (minimum) | | |  |
| Klimatyzacja: minimum manualna, dwustrefowa (przód/tył) z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu i osobną regulacją temperatury, filtr przeciwpyłowy, przełącznik na cyrkulację powietrza wewnętrzną, ogrzewanie z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu, | | |  |
| Elektrycznie sterowane szyby drzwi z przodu | | |  |
| Pełne przeszklenie (szyby przyciemniane boczne i tylne) przedziału pasażerskiego | | |  |
| Czujnik parkowania tył | | |  |
| Regulacja położenia kolumny kierowniczej w jednej płaszczyźnie | | |  |
| Fotel kierowcy z regulacją wysokości | | |  |
| Samoczynne domykanie szyb po zamknięciu zamków drzwi lub domykanie pilotem zdalnego sterowania zamkiem centralnym | | |  |
| Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | | |  |
| Podgrzewanie tylnej szyby | | |  |
| Sterowanie wysokością świateł z miejsca kierowcy lub automatyczna ich regulacja | | |  |
| Trzecie światło STOP + tylne światło przeciwmgielne + przednie halogeny przeciwmgielne, | | |  |
| Radio CD/MP3/bluetooth, fabryczne lub zalecane przez producenta z głośnikami z przodu i z tyłu | | |  |
| **Zabezpieczenie** | | |  |
| Immobiliser w kluczyku | | |  |
| Zamek centralny | | |  |
| Autoalarm - sterowany zdalnie z funkcją sterowania zamkiem centralnym. Aktywo­wany i wyłączany bez sygnałów dźwiękowych, honorowany przez firmy ubezpieczeniowe | | |  |
| **Wyposażenie** | | |  |
| Suwane drzwi z prawej strony | | |  |
| Tylne drzwi dwuskrzydłowe | | |  |
| Niezależne fotele w dwóch rzędach w przedziale pasażerskim z regulowanymi oparciami oraz trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa | | |  |
| Z przodu pojazdu miejsce dla kierowcy i dwóch pasażerów | | |  |
| Podłoga przedziału pasażerskiego pokryta wykładziną antypoślizgową | | |  |
| Hak holowniczy | | |  |
| Komputer pokładowy | | |  |
| Trójkąt ostrzegawczy | | |  |
| Gaśnica minimum 2 kg | | |  |
| Apteczka medyczna | | |  |
| Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą stalową w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami) | | |  |
| Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół | | |  |
| Kołpaki fabryczne | | |  |
| Dywaniki fabryczne | | |  |
| Kamizelki odblaskowe - 2 szt. | | |  |
| **Inne** | | |  |
| Paliwo w zbiorniku minimum 10 litrów | | |  |
|  | | |  |
| **Rodzaj samochodu oferowanego** | **Marka ........................................................................**  **Model .........................................................................**  **Liczba miejsc ………………………………………**  **Cena netto...............................................................zł**  **Cena brutto ………………………………………zł**  **Rok produkcji ………………………** | | |

**Wykonawca ma obowiązek pod rygorem odrzucenia oferty wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Parametry oferowane”. Proponowane przez Wykonawcę parametry nie mogą być sprzeczne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku gdy oferowane parametry są takie same jak określone przez Zamawiającego, Wykonawca winien wpisać „TAK”**