[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.62
pe=2
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	2	8	0	6	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Podatek VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
afn=UL. PAMIĄTKOWA 2/37, 61-52 POZNAŃ
nb=Rozbudowa istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzy odkryty basen termalny, budynek mzaplecza baseowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem
ab=28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 13, dz. ewid. nr 2564/18, 1296-1, jednostka ewid. 2603034
ni=Powiat Kazimierski
ai=28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12
br=Branża budowlana 
dt=Wrzesien 2018 r.	0
kln=Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr.130, poz.1389)1310Przedmiary robót opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r.nr. 202 poz.2072)13101310Stawki roboczogodziny przyjęto średnią dla województwa podlaskiego, Kp, Kz, Z oraz pracę sprzętu przyjęto na podstawie SEKOCENBUDU III kw. 2018 roku.1310Ceny materiałów przyjęto na podstawie SEKOCENBUDU III kwartał 2018 roku, a dla cen nie mających odzwierciedlenia w SEKOCENBUDZIE przyjęto ceny lokalnych hurtowni i producentów indywidualnych.13101310
cpv=45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
cpv=45262311-4	Betonowanie konstrukcji
cpv=45262300-4	Betonowanie
cpv=45262400-5	Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
cpv=45262500-6	Roboty murarskie i murowe
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne
cpv=45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
cpv=45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
cpv=45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
cpv=45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	NAZWA ZADANIA1310Rozbudowa istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzy odkryty basen termalny, budynek mzaplecza baseowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem.13101310LOKALIZACJA:1310ul. Kościuszki 13; 28-500 Kazimierza Wielka1310dz. ewid. nr 2564/18, 1296-11310jednostka ewid. 2603034131013101310INWESTOR: 1310Powiata Kazimierski1310ul. T. Kościuszki 12131028-500 Kazimierza Wielka13101310CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU :1310dz nr 2564/18 =  5711 m2 1310Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów:1310Istniejąca pływalnia ok 1500 m21310Powierzchnia istniejących dróg, chodników,  parkingów i placów manewrowych - ok 2259 m21310Powierzchnia biologicznie czynna istniejąca - 1952 m21310Powierzchnia zabudowy projektowanych budynków - 258 m21310Powierzchnia projektowana utwardzona oraz zajmowana przez niecki basenowe 499m21310Powierzchnia biologicznie czynna projektowana - 1720 m2 = 30,1%1310dz nr 1296/1 13292 m2 1310Istniejący budynek gospodarczy - 238m21310Istniejący budynek domu dziecka - 1350m2 1310Powierzchnia istniejących dróg, chodników,  parkingów i placów manewrowych - ok 2379m21310Powierzchnia biologicznie czynna istniejąca - 8325 m21310Przewidywana powierzchnia projektowanych parkingów dla Rozbudowy Pływalni - powierzchnia  600m21310Powierzchnia biologicznie czynna projektowana - 7725 m2 = 58,1%1310WYSOKOŚC BUDYNKU : 6,98m1310Wysokości budynku mierzone od najniższego poziomu posadzki, tj. przy wyjściu ewakuacyjnym/wejściu dla dostawy gastronomii do budynku (rzędna terenu 200,8m n.p.m.), znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do najwyżej położonego punktu dachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.1310PODSTAWOWE WYMIARY :1310Projektuje się budynek o kształcie wieloboku składającego się z przyległych figur, tj. dwóch trójkątów, trapezu prostokątnego i Projektowany budynek ma zostać połączony z istniejącym obiektem sportowym na poziomie pomieszczeń technicznych w kondygnacji piwnicznej oraz na kondygnacji pierwszej, nadziemnej poprzez przebicie w  ścianie oraz dwoje drzwi wstawione w miejsce okien. 13101310Ogólna długość budynku : 29,2m1310Szerokość budynku : 10,6m13101310LICZBA KONDYGNACJI1310I kondygnacja podziemna-pomieszczenia techniczne,1310I kondygnacje nadziemna,1310Obiekt posiada kondygnacje użytkowe na poziomie ±0,00= 203,6m n.p.m. oraz pomieszczenia techniczne na poziomie = -4,00=199,6m n.p.m.; 13101310Projektuje się budynek o kształcie wieloboku składającego się z przyległych figur, tj. dwóch trójkątów, trapezu prostokątnego i prostokąta, stycznych ze sobą. Wymiary ogólne wieloboku 8,5 x 9,2 x 7,8 x 14,8 x 10,8 x 29,2 m. Projektowany budynek ma zostać połączony z istniejącym obiektem sportowym na poziomie pomieszczeń technicznych w kondygnacji piwnicznej oraz na kondygnacji pierwszej, nadziemnej poprzez przebicie w  ścianie oraz dwoje drzwi wstawione w miejsce okien. 1310Budynek jest podpiwniczony, posiada I kondygnacje nadziemną. Obiekty posiada kondygnacje użytkowe na poziomach ±0,00= 203,6m npm i pomieszczenia techniczne na poziomie -4,00m. Połacie dachu  ze spadkiem wynoszącym 3 stopnie.  1310Dla całości zaplecza przyjęto układ, gdzie elementami nośnymi są ściany murowane z bloczków sylikatowych M 24 (lub o takiej samej wytrzymałości o większych gabarytach)  posadowione na ławach żelbetowych. 1310Obciążenie z dachu przekazywane jest poprzez stalowe dźwigary na słupy żelbetowe. Ściany sali pomiędzy slupami żelbetowymi murowane z bloczków sylikatowych M 24.  Przekroje dźwigarów dachowych wynikają ze szczegółowych projektów konstrukcyjnych.1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 371]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1496]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1515]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1519]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1650]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1716]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1773]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 507]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1595]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 740]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 380]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1500]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1517]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1520]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1548]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1552]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1652]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1673]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1717]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1775]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 457]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 626]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1499]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1516]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1651]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1774]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 420]
ty=R
na=cieśle gr.IV	0
id=044	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 447]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1615]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1208]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1781]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1782]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 455]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1206]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1205]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 958]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 379]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 661]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1876]
ty=R
na=posadzkarz-płytkarz gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1184]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1697]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1812]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 372]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 443]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1497]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1518]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1521]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1549]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1553]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1596]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1609]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1635]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1674]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1698]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1718]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1801]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1813]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 405]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1207]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 442]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1608]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 511]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1607]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 424]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1547]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1551]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1672]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 469]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 460]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 576]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 575]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=17	1538370993
cw=17	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 880]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 648]
ty=R
na=posadzkarz kat. 10	0
id=z92	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1677]
ty=R
na=montażyści	0
id=	3
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZIEMNE 
wa=0
kn=0	0	0
id=14
nu=1
cpv=45111000-8
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=961
nu=1.1
cpv=45111000-8
wn=		

[POZYCJA]
id=2063
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0122-01	2-01	0122-01		1
mpn=1211
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4462.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.1

[PRZEDMIAR]
wo=4462.5	1	#p2+#p3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=963
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06 0208-02 	1	0202-06	 0208-02 	1
mpn=63:0:1009137,101211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4250
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.1

[PRZEDMIAR]
wo=4250	1	5,0*(40,0*15,0+250)						

[POZYCJA]
id=964
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0305-02	1	0305-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=212.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.1

[PRZEDMIAR]
wo=212.5	1	#p2*5%						

[POZYCJA]
id=2064
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-03	6	0103-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=850
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.1

[PRZEDMIAR]
wo=850	1	40,0*15,0+250						

[POZYCJA]
id=965
pd=	KNNR	1 0214-02	1	0214-02		0
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV -piasek dowieziony
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1795.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.1

[PRZEDMIAR]
wo=1795.5	1	2.10*5,0*(40.0*2+15.0+29.0*2+9.0*2)						

[POZYCJA]
id=966
pd=	KNNR	1 0215-01	1	0215-01		0
na=Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1795.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.1

[PRZEDMIAR]
wo=1795.5	1	#p5						

[POZYCJA]
id=967
pd=	KNNR	1 0215-03	1	0215-03		0
na=Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. na odl 100 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1795.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=10	
nsn=SST 0.1

[PRZEDMIAR]
wo=1795.5	1	#p5						

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY BETONOWE 
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=2
cpv=45262311-4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Jet grouting
wa=0
kn=0	0	0
id=27117
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=27118
pd=				 		0
na=Wykonanie wzmocnienia gruntu poprzez wykonanie siatki z mikropali oraz palisadę z mikropali - wg projektu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.13

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Fundamenty
wa=0
kn=0	0	0
id=867
nu=2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=21740
pd=	KNNR	2 1201-01	2	1201-01		0
na=Podkłady betonowe - chudy beton C 12/15 gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=49.794
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
ko=	<stopa 7.1>0,15*2,55*2,55*5			
wo=15.975	1	<ława 7.2>0,15*3,0*35,50						
wo=6.39	1	<ława 7.3>0,15*1,20*35,50						
wo=3.75	1	<ława 7.4>0,15*1,0*25,0						
wo=10.29	1	<ława 7.5>0,15*0,70*98,0						
wo=1.995	1	<ława 7.5.1>0,15*0,70*19,0						
wo=0.294	1	<stpa 7.6>0,15*1,4*1,40*1						
wo=11.1	1	<płyta fundamenmtowa>0.15*74						

[POZYCJA]
id=27119
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0204-04	2-02	0204-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=18.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=18.75	1	0,60*2,50*2,50*5						

[POZYCJA]
id=27120
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0204-02	2-02	0204-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0.676
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=0.676	1	<stopa 7.6>0,40*1,30*1,30*1						

[POZYCJA]
id=27121
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-02	2-02	0202-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=35.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=27.44	1	<ława 7.5>0,70*0,40*98						
wo=7.98	1	<ława 7.5.1>0,70*0,60*19						

[POZYCJA]
id=27122
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-03	2-02	0202-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=27.04
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=17.04	1	<ława 7.3>1,20*0,40*35,50						
wo=10	1	<ława 7.4>1,0*0,40*25						

[POZYCJA]
id=27123
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-04	2-02	0202-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad 1,3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=63.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=63.9	1	<ława 7.2>3,0*0,60*35,50						

[POZYCJA]
id=3288
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30 W8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=76.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=25.55	1	<płyta fundamentowa 7.9>0.35*73.0						
wo=51.2	1	<płyta żelbetowa posadzki>0,20*256						

[POZYCJA]
id=27124
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Płyty fundamentowe żelbetowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	<studnia  7.8>0,20*1,0*1,0						

[POZYCJA]
id=27125
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-01	2-02	0207-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe gr. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	<studnia 7.8>0,80*1,0*4						

[POZYCJA]
id=27126
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-07	2-02	0207-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=3.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=12	
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	#p17						

[POZYCJA]
id=27127
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0104-04	2	0104-04		1
mpn=_1211
na=Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr do 12 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=15.65
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=15.65	1	<fundamenty>15,65						

[ELEMENT 2]
na=Nadproża, wieńce, podciągi i słupy, ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=565
nu=2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=15395
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0258-06	2-02	0258-06		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=120
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=566
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0262-04	2-02	0262-04		1
mpn=121,0:2,0911
na=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=133.747
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=0.288	1	<podciąg POZ 3.1>0.24*0.30*4.0*1						
wo=0.138	1	<podciąg POZ 3.2.>0,24*0,24*2,40*1						
wo=0.317	1	<podciąg POZ 3.3.>0,24*0,30*4,40*1						
wo=0.622	1	<podciąg POZ 3.4.>0,24*0,35*7,40*1						
wo=1.485	1	<podciąg POZ 3.5.>0,30*0,30*3,30*5						
wo=1.224	1	<podciąg POZ 3.6.>0,30*0,40*5,10*2						
wo=6.678	1	<podciąg POZ 3.7.A.>0,30*0,70*10,6*3						
wo=4.452	1	<podciąg POZ 3.7.B>0,30*0,70*10,60*2						
wo=2.522	1	<podciąg POZ 3.8.>0,30*0,70*12,01						
wo=33.588	1	<podciąg POZ 3.7>0.30*1.20*31.10*3						
wo=16.092	1	<podciąg POZ 3.8>0,30*1,20*14,90*3						
wo=0.595	1	<nadproże POZ 6.1>0.24*0.40*6.20*1						
wo=0.47	1	<nadproże POZ 6.2>0.24*0.40*4,90*1						
wo=0.276	1	<nadproże POZ 6.3>0.24*0.25*2,30*2						
wo=65	1	<wieńce>65						

[ELEMENT 2]
na=Stropy
wa=0
kn=0	0	0
id=1350
nu=2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=5838
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-02 0216-05 	2-02	0216-02	 0216-05 	1
mpn=65:0:300991,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 30 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=219
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=179	1	<płyta niecki POZ 2.1>179						
wo=16	1	<płyta niecki POZ 2.2>16						
wo=24	1	<płyta niecki POZ 2.7>24						

[POZYCJA]
id=21719
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-02 0216-05 	2-02	0216-02	 0216-05 	1
mpn=65:0:250991,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 25 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=240
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	<płyta stropowa POZ 2.3.A>75						
wo=75	1	<płyta stropowa POZ 2.3.B>75						
wo=48	1	<płyta stropowa POZ 2.4>48						
wo=30	1	<płyta stropowa POZ 2.5>30						
wo=12	1	<płyta stropowa POZ 2.6>12						

[ELEMENT 2]
na=Schody
wa=0
kn=0	0	0
id=22511
nu=2.5
wn=		

[POZYCJA]
id=22512
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0219-02	2-02	0219-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=85
jm=m2 rzutu	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[POZYCJA]
id=22534
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0219-07	2-02	0219-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=6.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=6.9	1	6,90						

[ELEMENT 2]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=22561
nu=2.6
wn=		

[POZYCJA]
id=22562
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0255-01 0255-05 	2-02	0255-01	 0255-05 	1
mpn=75:0:2509101,10121,0:2,0911
na=Ściany żelbetowe grubości 25 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=242.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=242.41	1	1,40*(10,22*2+18,60*2+2,56+3,60+2,63+1,63+1,82+4,50*2+12,50+5,95+12,50*2+35,0+5,95+2,90+1,90+4,95+0,12)						

[ELEMENT 1]
na=BILANS STALI ZBROJENIOWEJ  - w/g wykazu
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=3
cpv=45262400-5
wn=		

[POZYCJA]
id=414
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0104-04	2	0104-04		1
mpn=_1211
na=Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr do 12 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=86.46
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=21.5	1	<płyty stropowe i wieńce>21,50						
wo=3.8	1	<schody>3.80						
wo=35.28	1	<ściany>35,28						
wo=22.38	1	<słupy trzpienie>22,38						
wo=3.5	1	<podciagi nadproża>3,50						

[ELEMENT 1]
na=KONSTRUKCJE STALOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=23385
nu=4
cpv=45262400-5
wn=		

[POZYCJA]
id=23386
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0102-05	2-05	0102-05		1
mpn=_1211
na=Konstrukcja stalowa dachowa zabezpieczona  antykorozyjnie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=5.5
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=24119
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0317-05	4-01	0317-05		1
mpn=_1211
na=Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych nadproża stalowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=20.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=20.4	1	6.80*3						

[POZYCJA]
id=27128
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-05 0208-05	2-05	0208-05		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje wsporcze stalowe zabezpieczona  antykorozyjnie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2.99
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=2.99	1	2,99						

[POZYCJA]
id=27129
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0406-04	2-02	0406-04		1
mpn=_1211
na=Konstrukcja wsporcza  z drewna klejonego zadaszenia ażurowego zabepieczona  przeciw owadom, brzybom i ognia oraz wpływem warunków atmosferycznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1.81
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=1.81	1	1,81						

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY MUROWE
wa=0
kn=0	0	0
id=4
nu=5
cpv=45262500-6
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Sciany nadziemia zewnętrzne i wewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=921
nu=5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=2007
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2000	KNR	9-01 0104-02	9-01	0104-02		1
mpn=_1211
na=Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków  silikatowych M24
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=265.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.4

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=19.32	1	<oś A>4,20*4,60						
wo=32.76	1	<oś E>4,20*7,80						
wo=39.9	1	<oś D6'>4,20*9,50						
wo=120.54	1	<oś 7>4,20*28,70						
wo=53.13	1	<oś 9>4,20*(6,40+0,43+0,69+2,59+2,54)						

[POZYCJA]
id=1367
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0195-01	202	0195-01		1
mpn=1211
na=(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=197.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.4

[PRZEDMIAR]
wo=197.24	1	4,0*(2,52+1,72+0,52+3,50+2,30+2,80+0,86+2,10+2,0+4,01+1,01+1,01+2,06+0,20+4,80+2,60+3,0+2,0+2,0+4,15+4,15)						

[POZYCJA]
id=27130
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-27 0165-01	0-27	0165-01		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=59.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.4

[PRZEDMIAR]
wo=59.04	1	4,0*(3,10+3,60+0,86+2,40+0,50+1,0+3,30)						

[POZYCJA]
id=925
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0132-01	2-02	0132-01		1
mpn=1211
na=Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=27131
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0132-02	2-02	0132-02		1
mpn=1211
na=Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.4

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[ELEMENT 1]
na=IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWWILGOCIOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=16
nu=6
cpv=45320000-6
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Fundamenty
wa=0
kn=0	0	0
id=1000
nu=6.1
wn=		

[POZYCJA]
id=13288
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0303-02	AT-27	0303-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=784.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=784.75	1	784.75						

[POZYCJA]
id=27133
pd=IRM wyd.I 2004	KNR	0-40 0109-01	0-40	0109-01		1
mpn=1211
na=Izolacja termiczna ścian fundamentowych - styropian wodoodporny gr 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=784.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=784.75	1	3.65*215						

[ELEMENT 1]
na=Pokrycia dachowe
wa=0
kn=0	0	0
id=19691
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=27134
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-05 1008-01	2-05	1008-01		1
mpn=_1211
na=Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowane metodą tradycyjną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=214.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.6

[PRZEDMIAR]
wo=214.68	1	9.30*8.50+8.60*19.80-(19.80/2*3.50)						

[POZYCJA]
id=1364
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VII -49	VII	-49		1
mpn=1211
na=Izolacja paroszczelna PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=254.705
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=254.705	1	#p41						

[POZYCJA]
id=1215
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03	2-02	0613-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 25 cm z wyrobieniem spadków i koryt
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=254.705
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=254.705	1	#p39+<ściany Attyki>0.50*(8.60+29.13+8.46+9.24+0.58+1.90+7.22+0.50+14.42)						

[POZYCJA]
id=17167
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0504-02	2-02	0504-02		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=254.705
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.6

[PRZEDMIAR]
wo=254.705	1	#p40						

[POZYCJA]
id=17175
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0514-02	2-02	0514-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytan cynk
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=89.523
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.6

[PRZEDMIAR]
wo=72.045	1	<attyka>0.90*(8.60+29.13+8.46+9.24+0.58+1.90+7.22+0.50+14.42)						
wo=17.478	1	<koryto>0,60*29,13						

[POZYCJA]
id=1372
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0529-01	2-02	0529-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rury spustowe o śr 100 mm z blachy stalowej tytan -cynk
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.6

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	5,0*3						

[POZYCJA]
id=20327
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0546-02	202	0546-02		1
mpn=1211
na=Montaż koszy spustowych z kratką  z blachy stalowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.6

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=27168
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0405-01	2-15/GEBERIT	0405-01		1
mpn=_1211
na=Wpusty dachowe  z kołnierzem z blachy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.6

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[ELEMENT 1]
na=STOLARKA I ŚLUSARKA  
wa=0
kn=0	0	0
id=7
nu=8
cpv=45420000-7
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Stolarka okienna 
wa=0
kn=0	0	0
id=680
nu=8.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1660
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-03	2-02	1039-03		1
mpn=_1211
na=Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI 60  pozostałe wymogi zgodnie z dokumentacja projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3.18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=3.18	1	<Ow3>2,65*1,20						

[POZYCJA]
id=21700
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-02	2-02	1039-02		1
mpn=_1211
na=Okna aluminiowe wewnetrzne jednodzielne szklenie szkłem bezpiecznym pozostałe wymogi zgodnie z dokumentacja projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=19.146
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=11.658	1	<Ow1>4,02*2,90						
wo=7.488	1	<Ow2>2,88*2,60						

[ELEMENT 2]
na=Stolarka drzwiowa wraz ze ściankami
wa=0
kn=0	0	0
id=689
nu=8.2
wn=		

[POZYCJA]
id=21611
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=36.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=23.1	1	<DO2>1,00*2,10*11						
wo=11.34	1	<DO4>0.90*2.10*6						
wo=2.31	1	<DO6>1,10*2,10*1						

[POZYCJA]
id=27137
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1026-01	2-02	1026-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Ościeżnice  obejmujące
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=36.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=36.75	1	#p49						

[POZYCJA]
id=27138
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1203-02	2-02	1203-02		1
mpn=1211
na=Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=9.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=9.02	1	<DO3>1,10*2,05*4						

[POZYCJA]
id=21664
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1204-05	2-02	1204-05		1
mpn=1211
na=Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=6.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=2.46	1	<Dz2>1,20*2,05*1						
wo=4.1	1	<Dz3>1,0*2,05*2						

[POZYCJA]
id=27135
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1204-05	2-02	1204-05		1
mpn=1211
na=Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=2.05	1	<Dz4>1,0*2,05						

[POZYCJA]
id=27136
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-08	0-19	1024-08		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych  EI 60
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=10.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=10.08	1	<Dz1>2.40*2.10*2						

[POZYCJA]
id=27139
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1203-02	2-02	1203-02		1
mpn=1211
na=Drzwi szklane
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=3.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=3.57	1	<DO5>1,70*2,10						

[POZYCJA]
id=27140
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1024-02	2-02	1024-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne przesuwne szklane
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=14.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=14.04	1	<DZ1>2,60*5,40*1						

[POZYCJA]
id=21601
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1029-05	2-02	1029-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Ścianki ustępowe wraz z drzwiami systemowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=10.927
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=10.927	1	<pom 1.3 i 1.4, 1.6, 1.12>2.05*1.30*2+2.05*1.63+2,05*1,10						

[ELEMENT 2]
na=Elementy ślusarsko kowalskie
wa=0
kn=0	0	0
id=984
nu=8.3
wn=		

[POZYCJA]
id=1414
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-02-analogia	2-02	1218-02-analogia		0
na=Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, uchwyt umywalkowy ścienny łukowa  uchylny 60 cm, mocowany na kotwy montażowe stalowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1415
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-02-analogia	2-02	1218-02-analogia		0
na=Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, poręcz WC ścienna łukowa uchyla 85 cm, mocowany na kotwy montażowe stalowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1565
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-02-analogia	2-02	1218-02-analogia		0
na=Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, poręcz kątowa 30x61 cm, mocowany na kotwy montażowe stalowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25607
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-02-analogia	2-02	1218-02-analogia		0
na=Krzesła prysznicowe dla  niepełnosprawnych, mocowany na kotwy montażowe stalowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=21795
pd=						0
na=Dostawa i montaz luster uchylnych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=21821
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1208-01	2-02	1208-01		1
mpn=_1211
na=Balustrady schodowe  ze stali nierdzewnej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=32.82
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=32.82	1	2,20*2+1,70*2+1,90*2+2,10*2+4,50*2+4,01*2						

[POZYCJA]
id=27141
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1213-04	2-02	1213-04		1
mpn=1211
na=Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości ponad 4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=5.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	5,40						

[POZYCJA]
id=27142
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1216-01	2-02	1216-01		1
mpn=1211
na=Tabliczki informacyjne drzwiowe 210x148 z profili aluminiowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.19

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,0						

[POZYCJA]
id=27143
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1216-01	2-02	1216-01		1
mpn=1211
na=Piktogramy grawerowane laserowo w aluminiowej płycie kompozytowej w kolorze srebrnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.19

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=27144
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Dozownik mydła - stal nierdzewna 1,2 l
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.19

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=27145
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Pojemnik na papier toaletowy - stal nierdzewna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.19

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=27146
pd=						0
na=Zakup koszy na śmieci zestali nierdzewnej poj. 5 l
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.19

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=27147
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Szczotka WC
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.19

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[ELEMENT 1]
na=TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
wa=0
kn=0	0	0
id=8
nu=9
cpv=45410000-4
wn=		

[POZYCJA]
id=1243
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-06	2-02	0803-06		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=591
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=429	1	<pow, posadzek piwnica>429						
wo=162	1	<pow, posadzek parter>162						

[POZYCJA]
id=1387
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1696.416
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
ko=	PIWNICA			
wo=37.08	1	<pom 0.1>3,24*(3,0*2+3,0*2)-0,90*2,0						
wo=65.318	1	<pom 0.2>3,24*(3,0*2+2,60*2)*0,90*2,0						
wo=59.098	1	<pom 0.3>3.24*(3.0*2+2.70*2)*0.80*2.0						
wo=97.119	1	<pom 0.4>3.24*(1.70+5.70+3.10+1.24+1.10+3.0+0.30+3.10+1.64+5.70)+1.20*12.50-(1.0*2.0*2)						
wo=328.069	1	<pom 0.4>2.41*(25.40*2+35.54*2+0.90*2)+1.20*12.50*2						
wo=85.834	1	<pom 0,4>3.64*(8,10+5.68*2)+1.20*12.50						
wo=139.776	1	<pom 0.5>3,64*(4,0*2+4,0*2)*1,20*2,0						
ko=	PARTER			
wo=26.024	1	<pom 1.1>3,10*(2,32*2+2,20*2)-1,0*2,0						
wo=46.002	1	<pom 1.2>3.10*(4.15*2+3.56*2)-0.90*2.0						
wo=60.04	1	<pom 1.3>3.10*(3.0*2+2.20*2+1.70*2+3.30*2)-0.80*2.0*2						
wo=82.701	1	<pom 1.4>3,10*(1,08+1,27+1,01+1,19+2,56+1,0+10+1,30+1,80+3,0*2+0,50)-0,80*2,0*2						
wo=105.126	1	<pom 1.5>3,10*(1,01+4,01+1,01+2,06+1,22+4,80+2,69+4,52+1,92+0,60+1,80+2,54+2,59+4,0+0,69)-0,80*2,0*3						
wo=347.498	1	<pom 1.6>3,10*(2,50+2,0+1,80+20+2,50+2,90+1,63+1,70)*0,80*2,0*2						
wo=40.92	1	<pom 1.7>3,10*(3,60+6,48+5,27+2,10)-2,50*5,27						
wo=33.454	1	<pom 1.8 i 1.10>3.10*(1.0+0.90+4.20+3.0+0.41+2.83)-0.80*2.0*3						
wo=26.548	1	<pom 1.9>3.10*(2.04*2+2.50*2)-0.80*2.0						
wo=32.438	1	<pom 1.11>3,10*(2,24*2+3,50+3,0)-0,80*2						
wo=23.324	1	<pom 1.12>3,10*(1,02*2+3,0*2)-0,80*2,0						
wo=15.748	1	<pom 1.13>3,10*(1,72+1,33+0,53+1,50)						
wo=20.956	1	<pom 1.14>3,10*(1,75+2,37+1,64+1,0)						
wo=23.343	1	<pom 1.15>3,10*(2,52+1,64+0,70+2,15+0,52)						

[POZYCJA]
id=2062
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1702-03	2	1702-03		1
mpn=_1211
na=Obudowa szachtów instalacyjnych płytami GK na stelażu z profili CW z wygłuszeniem prasowana wełną mineralną gr 5 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=58.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=58.8	1	(0.35*0.35)*4.0*120						

[POZYCJA]
id=1292
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KNR	9-03 0109-07	9-03	0109-07		1
mpn=_1211
na=Założenie narożników tynkarskich
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1696.416
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=1696.416	1	#p72						

[POZYCJA]
id=1388
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-02	2-02	2009-02		1
mpn=_1211
na=Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1696.416
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=1696.416	1	#p72						

[POZYCJA]
id=1416
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2701-01	2-02	2701-01		1
mpn=_1211
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=71.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=5.01	1	<pom 1.1>5,01						
wo=13.5	1	<pom 1.3>13,50						
wo=10.1	1	<pom 1.4>10,10						
wo=8.6	1	<pom 1.6>8,60						
wo=5.2	1	<pom 1.9>5,20						
wo=7.6	1	<pom 1.10>7,60						
wo=7.41	1	<pom 1.11>7.41						
wo=3.05	1	<pom 1.12>3,05						
wo=2.01	1	<pom 1.13>2,01						
wo=3.66	1	<pom 1.14>3,66						
wo=5.56	1	<pom 1.15>5,56						

[POZYCJA]
id=18357
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2702-01	2-02	2702-01		1
mpn=_1211
na=Sufity podwieszone  listwowy drewniany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=89.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=89.8	1	161,50-<sufity GK>71,70						

[POZYCJA]
id=27149
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0401-01	AT-27	0401-01		1
mpn=1211
na=Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=289.753
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=289.753	1	#p79						

[POZYCJA]
id=27148
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-01	2-02	0829-01		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=289.753
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
ko=	PARTER			
wo=20.6	1	<pom 1.1>2.50*(2.32*2+2.20*2)-1.0*2.0						
wo=53.05	1	<pom 1.3>2.50*(3,30+2,30+2,90+2,04+1,86+1,14+1,86+1,14+1,86+2,08+1,86+2,08)-0.80*2.0*5						
wo=47.075	1	<pom 1.4>2.50*(2,56+2,99+1,08+3,12+1,30+0,95+1,30+0,95+1,88+2,01+1,88+2,01)-0.80*2.0*5						
wo=13	1	<pom 1.5>2,50*4,80+1,0*1,0						
wo=42.15	1	<pom 1.6>2.50*(1.13+1.63+1.69+0.65+1.72+1.63+1.72+1.69+2.43+1.91+1.87+1.99)-0.80*2.0*5						
wo=18.828	1	<pom 1.7>1.20*(1.96+6.48+2.12+2.75+1.95+0.43)						
wo=21.1	1	<pom 1.9>2.50*(2.04*2+2.50*2)-0.80*2.0						
wo=25.85	1	<pom 1.11>2.50*(2.24*2+3.50+3.0)-0.80*2						
wo=18.5	1	<pom 1.12>2.50*(1.02*2+3.0*2)-0.80*2.0						
wo=12.7	1	<pom 1.13>2.50*(1.72+1.33+0.53+1.50)						
wo=16.9	1	<pom 1.14>2.50*(1.75+2.37+1.64+1.0)						

[POZYCJA]
id=20941
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-11	2-02	0829-11		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami gazura na klej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=289.753
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=289.753	1	#p79						

[POZYCJA]
id=27154
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0842-02	202	0842-02		1
mpn=1211
na=Osadzenie dekoru o wym 5x40 cm RAL 9010
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=15.69
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=15.69	1	<pom 1.7>1.96+6.48+2.12+2.75+1.95+0.43						

[POZYCJA]
id=27152
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Gruntowanie podłoży przed tynkiem dekoracyjnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=69.025
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=69.025	1	#p83						

[POZYCJA]
id=27150
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
mpn=_1211
na=Tynki mineralne o efekcie betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=69.025
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
ko=	PARTER			
wo=69.025	1	<pom 1.5>2,50*(9,11+4,03+1,23+0,69+5,17+4,4+5,16+2,30)-(0,80*2,0*4+2,40*2,0)						

[POZYCJA]
id=27151
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1122-07	2-02	1122-07		1
mpn=_1211
na=Zabezpieczenie tynku o efekcie betonu lakierem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=0
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
ko=	#p71			

[POZYCJA]
id=27155
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Gruntowanie podłoży przed tynkiem dekoracyjnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=59.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=59.24	1	<pom 1.2>3.0*(4,17+3,48+4,17+3,48+2,49+2,49)-0,80*2,0						

[POZYCJA]
id=27156
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
mpn=_1211
na=Tynki mineralne o efekcie betonu - trawertin
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=59.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=59.24	1	#p85						

[POZYCJA]
id=27157
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1122-07	2-02	1122-07		1
mpn=_1211
na=Zabezpieczenie tynku o efekcie betonu lakierem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=59.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=59.24	1	#p85						

[POZYCJA]
id=27161
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 20202-03	2-02	20202-03		1
mpn=1211
na=Ruszty drewniane pod pod drewniane deski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	<pom 1.2>2,50*1,0*2						

[POZYCJA]
id=27162
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 20203-02	2-02	20203-02		1
mpn=1211
na=Deski drewniane, szlifowane i bejcowane -imitujace mur pruski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	<pom 1.2>2,50*1,0*2						

[POZYCJA]
id=27163
pd=						0
na=Montaż ławek z płyty laminowanej gr. 36 mm w kolorze naturalnego drewna dębowego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=37.26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=37.26	1	30+3,50+1,26+2,50						

[POZYCJA]
id=27132
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0302-07	2	0302-07		1
mpn=_1211
na=Ściany murowane - obsadzenie podokienników prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=9.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=9.7	1	2.90+2.70+4.10						

[ELEMENT 1]
na=PODŁOŻA I POSADZKI NA GRUNCIE
wa=0
kn=0	0	0
id=1482
nu=10
cpv=45430000-0
wn=		

[POZYCJA]
id=1483
pd=	KNNR	2 1201-03	2	1201-03		0
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - żwir ubity warstwami gr. 25 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=107.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.8

[PRZEDMIAR]
ko=	bilans posadzek 			
wo=107.25	1	<piwnica>429*0,25						

[POZYCJA]
id=1485
pd=	KNNR	2 1201-01	2	1201-01		0
na=Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki z betonu C 12/15 gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=64.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.8

[PRZEDMIAR]
wo=64.35	1	429*0,15						

[POZYCJA]
id=27158
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0304-02	AT-27	0304-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=429
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=429	1	429						

[POZYCJA]
id=1487
pd=	KNNR	2 0602-03	2	0602-03		0
na=Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200 gr. 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=429
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=429	1	429						

[POZYCJA]
id=2033
pd=	TZKNBK	VII 49	VII	49		0
na=Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE  z wywinięciem na ściany 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=557.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=557.7	1	429*1,30						

[POZYCJA]
id=1488
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-01 1106-07 	2-02	1106-01	 1106-07 	1
mpn=136:0:09172,101211
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=429
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.8

[PRZEDMIAR]
wo=429	1	429						

[POZYCJA]
id=1489
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-03	2-02	1106-03		1
mpn=_1211
na=Szlichty cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - pogrubienie o 2,5 cm do docelowej grubości 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=429
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=3.5	
nsn=SST 0.8

[PRZEDMIAR]
wo=429	1	#p97						

[POZYCJA]
id=1490
pd=	KNNR	2 1203-02	2	1203-02		1
na=Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych - gres techniczny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=429
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.8

[PRZEDMIAR]
wo=429	1	429						

[POZYCJA]
id=21766
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1219-03	2-02	1219-03		1
mpn=1211
na=Wycieraczki do obuwia zewnętrzna o wym. 0,90x2,0
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.8

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[ELEMENT 1]
na=PODŁOŻA I POSADZKI NA STROPIE
wa=0
kn=0	0	0
id=11958
nu=11
wn=		

[POZYCJA]
id=27159
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0304-02	AT-27	0304-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=162
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=162	1	162,0						

[POZYCJA]
id=1631
pd=	KNNR	2 0602-03	2	0602-03		0
na=Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 12 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=162
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=162	1	#p101						

[POZYCJA]
id=11959
pd=	TZKNBK	VII 49	VII	49		0
na=Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE  z wywinięciem na ściany 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=210.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=210.6	1	#p102*1,30						

[POZYCJA]
id=12046
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0401-01	AT-27	0401-01		1
mpn=1211
na=Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=162
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=162	1	162						

[POZYCJA]
id=12051
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0401-02	AT-27	0401-02		1
mpn=1211
na=Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=162
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=162	1	162						

[POZYCJA]
id=11966
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-01 1106-07 	2-02	1106-01	 1106-07 	1
mpn=136:0:09172,101211
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=162
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.8

[PRZEDMIAR]
wo=162	1	#p102						

[POZYCJA]
id=11975
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-03	2-02	1106-03		1
mpn=_1211
na=Szlichty cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - pogrubienie o 2,5 cm do docelowej grubości 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=162
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2.5	
nsn=SST 0.8

[PRZEDMIAR]
wo=162	1	#p102						

[POZYCJA]
id=27160
pd=	KNNR	2 1203-02	2	1203-02		1
na=Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych - gres
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=162
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.8

[PRZEDMIAR]
wo=162	1	162						

[POZYCJA]
id=27177
pd=						0
na=Wykończenie niecek basenowych żywicą polimocznikową nakładana metodą natryskową
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=337.312
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.8

[PRZEDMIAR]
wo=111.312	1	<ściany>1.60*(10.0*2+7.30*2+2.11*2+11.0*2)+0.70*10.0*2						
wo=183	1	<dno>7,30*10,0+11,0*10,0						
wo=18	1	<ściany>0,90*(5,0*2+5,0*2)						
wo=25	1	<dno>5,0*5,0						
ko=				

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY MALARSKIE
wa=0
kn=0	0	0
id=10
nu=12
cpv=45440000-3
wn=		

[POZYCJA]
id=829
pd=IRM wyd.I 2004	KNR	0-40 0212-02	0-40	0212-02		1
mpn=1211
na=Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1869.398
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.10

[PRZEDMIAR]
wo=1869.398	1	#p111+#p112						

[POZYCJA]
id=834
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1401-05	2	1401-05		1
mpn=_1211
na=Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - sufity
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=591
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.10

[PRZEDMIAR]
wo=591	1	#p71						

[POZYCJA]
id=1255
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1401-05	2	1401-05		1
mpn=_1211
na=Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową,  odporna na zmywanie i szorowanie dwukrotnie bez gruntowania - ściany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1278.398
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.10

[PRZEDMIAR]
wo=1278.398	1	#p72-(#p80+#p83+#p86)						

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ELEWACYJNE
wa=0
kn=0	0	0
id=802
nu=13
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=1609
nu=13.1
wn=		

[POZYCJA]
id=13229
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-01	0-23	2613-01		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.16 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=451.725
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=451.725	1	5,70*(8.60+29.13+8.46+9.24+1.90+7.50+14.42)						

[POZYCJA]
id=1675
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-03	0-23	2613-03		1
mpn=1211
na=Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazobetonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=2710.35
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=2710.35	1	#p113*6						

[POZYCJA]
id=1674
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2614-11	0-23	2614-11		1
mpn=1211
na=Zamocowanie listwy cokołowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=79.25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=79.25	1	8.60+29.13+8.46+9.24+1.90+7.50+14.42						

[POZYCJA]
id=1130
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2609-06	0-17	2609-06		1
mpn=1211
na=Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=451.725
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=451.725	1	#p113						

[POZYCJA]
id=1405
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2609-08	0-17	2609-08		1
mpn=1211
na=Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	450*0.2						

[POZYCJA]
id=27165
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-01	AT-09	0201-01		1
mpn=1211
na=Wiatroizolacja
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=450
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.11

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450						

[POZYCJA]
id=13236
pd=						0
na=Drewniane elementy systemowej elewacji na podkonstrukcji drewnianej
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=450
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450						

[POZYCJA]
id=810
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0923-04	2-02	0923-04		0
na=Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=2.425
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.7

[PRZEDMIAR]
wo=2.425	1	0.25*[2.90+2.70+4.10]						

[POZYCJA]
id=811
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=3.395
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.6

[PRZEDMIAR]
wo=3.395	1	<Parapety>0.35*[2.90+2.70+4.10]						

[POZYCJA]
id=815
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1501-01	2	1501-01		0
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m /wraz z czasem pracy rusztowań w/g ilości brygad i zmianowości/
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=460
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.6

[PRZEDMIAR]
wo=460	1	460						

[POZYCJA]
id=27166
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1220-04	2-02	1220-04		1
mpn=1211
na=Konstrukcje daszków jednospadowe całoszklane systemowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=3.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	1.0*3.40						

[POZYCJA]
id=27167
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1220-04	2-02	1220-04		1
mpn=1211
na=Konstrukcje daszków jednospadowe  z drewnianych elementów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=47.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=47.46	1	2,10*(7,8+14,80)						

[ELEMENT 2]
na=Opaska
wa=0
kn=0	0	0
id=27169
nu=13.2
wn=		

[POZYCJA]
id=27170
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01 0101-02	2-31	0101-01	 0101-02	1
mpn=14:0:400960,101211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	0,50*30,0						

[POZYCJA]
id=27171
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0101-04	9-11	0101-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=21
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	15.0*1.40						

[POZYCJA]
id=27172
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-03 0106-04	2-31	0106-03	 0106-04	1
mpn=31:0:200977,10121,0:0,0911
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 20 cm grubości po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=27173
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 0114-08	2-31	0114-07	 0114-08	1
mpn=50:0:100998,101211
na=Kamień naturalny otoczak gr 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,0						

[POZYCJA]
id=27174
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-03	2-31	0401-03		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[POZYCJA]
id=27175
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
mpn=_1211
na=Ława pod obrzeże
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1.085
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=1.085	1	0.035*31						

[POZYCJA]
id=27176
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-02	2-31	0407-02		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie stałe
wa=0
kn=0	0	0
id=21785
nu=14
wn=		

[POZYCJA]
id=27112
pd=						0
na=Szafki z płyty HPL o gr. 12 mm z ławką
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.19

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[SUMA KONTROLNA]
4ec0a590 3ebd637ada9f31c8e5b 3d4
