[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.62
pe=2
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	19	8	0	6	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
afn=UL. PAMIĄTKOWA 2/37, 61-52 POZNAŃ
nb=Rozbudowa istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzy odkryty basen termalny, budynek mzaplecza baseowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem.
ab=28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 13, dz. ewid. nr 2564/18, 1296-1, jednostka ewid. 2603034
ni=Powiat Kazimierski
ai=28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12
br=Branża sanitarna - Instalace sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne
dt=Wrzesień 2018	0
kln=Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr.130, poz.1389)1310Przedmiary robót opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r.nr. 202 poz.2072)13101310Stawki roboczogodziny przyjęto średnią dla województwa podlaskiego, Kp, Kz, Z oraz pracę sprzętu przyjęto na podstawie SEKOCENBUDU III kw. 2018 roku.1310Ceny materiałów przyjęto na podstawie SEKOCENBUDU III kwartał 2018 roku, a dla cen nie mających odzwierciedlenia w SEKOCENBUDZIE przyjęto ceny lokalnych hurtowni i producentów indywidualnych.13101310
cpv=45321000-3	Izolacja cieplna
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
cpv=45332400-7	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	NAZWA ZADANIA1310Rozbudowa istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzy odkryty basen termalny, budynek mzaplecza baseowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem.13101310LOKALIZACJA:1310ul. Kościuszki 13; 28-500 Kazimierza Wielka1310dz. ewid. nr 2564/18, 1296-11310jednostka ewid. 2603034131013101310INWESTOR: 1310Powiata Kazimierski1310ul. T. Kościuszki 12131028-500 Kazimierza Wielka1310131009Instalacja zw, cwu i cyrkulacji wykonana z rur wielowarstwowych. Instalacja hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja prowadzona będzie w strefie  stropu 9sufit podwieszany)  i ścian w całości izolowana otuliną z pianki poliuretanowej. Podejścia do przyborów prowadzone w bruzdach. Kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC. W celu uzyskania komfortu cieplnego zarówno latem jak i zimą zastosowano system wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej oraz na wentylatorach indywidualnych. Projektuje się również instalacje chłodu opartą na agregatach freonowy.131009W części budynku zaprojektowano ogrzewanie konwencjonalne grzejnikowe, pozostałe straty ciepła dla budynku zostaną pokryte przez instalację wentylacji mechanicznej.13101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 427]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 426]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 425]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=17.5	1538377383
cw=17.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 97]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA C.O.
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=57
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE- RT 16x2,0 mm łączonych na zaciski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[POZYCJA]
id=64
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE-HD o śr. 20x2,0 mm łączonych na zaciski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[POZYCJA]
id=7866
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-02	2-15	0404-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,50						

[POZYCJA]
id=7867
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-03	2-15	0404-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96						

[POZYCJA]
id=3176
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-06	2-15	0404-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						

[POZYCJA]
id=3183
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-07	2-15	0404-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 75 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[POZYCJA]
id=7870
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-08	2-15	0404-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 110 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=100
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=7903
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory zwrotny o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7886
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=7897
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7887
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7898
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7888
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7899
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7889
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7900
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7890
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7901
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7891
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-06	2-15	0411-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7902
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-06	2-15	0411-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7871
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory równoważące o śr 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=110
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11 600x400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=3200
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11 600x500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=115
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11 600x900
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=134
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV21s 600x400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=139
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV21s 600x500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=144
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 600x400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=149
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 600x1400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[POZYCJA]
id=5892
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
mpn=1211
na=Klimakonwektory
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=408
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0422-01	2-15	0422-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o.płytowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=13
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=413
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Głowice termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=418
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=423
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-06	2-15	0412-06		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=427
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7892
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0301-01	0-31	0301-01		1
mpn=1211
na=Montaż ogrzewania podłogowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=7893
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0312-03	0-31	0312-03		1
mpn=1211
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7894
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0307-01	0-31	0307-01		1
mpn=1211
na=Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe z siłownikiem elektrycznym 24 V; śr. nominalna gniazd zaworów 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7895
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-01	0-31	0308-01		1
mpn=1211
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 75 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=7896
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-05	0-31	0308-05		1
mpn=1211
na=Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 75 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=7878
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
mpn=1211_
na=Pompy ładująca c.w.u. Q=0,11 m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7879
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
mpn=1211_
na=Pompy obiegowa Q=0,23 m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7880
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
mpn=1211_
na=Pompy obiegowa Q=0,30 m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7881
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
mpn=1211_
na=Pompy obiegowa Q=0,69 m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7882
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
mpn=1211_
na=Pompy obiegowa Q=3,44 m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7883
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
mpn=1211_
na=Pompy obiegowa Q=5,15 m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7884
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
mpn=1211_
na=Pompy obiegowa Q=0,154 m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7885
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
mpn=1211_
na=Pompy obiegowa Q=0,207 m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7877
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-03	2-15	0406-03		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7876
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=359.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=359.5	1	#p1+#p2+#p3+#p4+#p5+#p6+#p7						

[POZYCJA]
id=451
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=13
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=3243
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	#p1						

[POZYCJA]
id=3251
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=St 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	#p2						

[POZYCJA]
id=3259
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=100.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=100.5	1	#p3+#p4						

[POZYCJA]
id=3267
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 50 mm (S)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	#p5						

[POZYCJA]
id=7874
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-21	0-34	0101-21		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=57
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	#p6+#p7						

[POZYCJA]
id=949
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0305	5	1209-0305		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=20
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=951
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0338-01	4-01	0338-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=953
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
mpn=_1211
na=Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=972
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0207-03	4-01	0207-03		1
mpn=_1211
na=Zabetonowanie bruzd
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=980
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0316-02	2-15/GEBERIT	0316-02		1
mpn=1211
na=Przejścia szczelne p.poż.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[POZYCJA]
id=983
pd=						0
na=Tuleja z rur stalowych dla przejść przez ściany i stropy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=20
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WOD-KAN
wa=0
kn=0	0	0
id=984
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=1013
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0224-01	2-15	0224-01		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o głębokości do 1.0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.03

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1024
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0223-03	2-15	0223-03		1
mpn=1211
na=Zasuwa z tworzywa do ścieków o śr 150 mm zamontowany w studzienne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.03

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1034
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-04	2-15	0208-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=145
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=145	1	145						

[POZYCJA]
id=7914
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-04	2-15	0208-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacji deszczowej o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=115
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[POZYCJA]
id=1047
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						

[POZYCJA]
id=1063
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[POZYCJA]
id=1071
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=14
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=1083
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=5
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1089
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1099
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=1103
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=1211
na=Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed  wydostaniem się nieprzyjemnych zapachów o
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=7916
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-02	2-15	0216-02		1
mpn=1211
na=Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7915
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0606-01	2-31	0606-01		1
mpn=_1211
na=Odwodnienie liniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	8.50+19.50+15.0+11.0+10,0						

[POZYCJA]
id=7864
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-05	2-15	0404-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. PE-X/A/PE-X o śr. 50x4,0 mm łączonych na zaciski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						

[POZYCJA]
id=7865
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-06	2-15	0404-06		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. PE-X/A/PE-X o śr. 63x4,5 mm łączonych na zaciski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.05

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=1225
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-01	2-15	0106-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[POZYCJA]
id=3046
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych PE-RT/Al/RT o śr. zewnętrznej 16x2,0 mm łączonych na zaciski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=108
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108						

[POZYCJA]
id=1841
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych PE-RT/Al/RT o śr. zewnętrznej 20x2,0mm łączonych na zaciski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[POZYCJA]
id=1848
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych PE-RT/Al/RTo śr. zewnętrznej 25x2,5 mm łączonych na zaciski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=1855
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych PE-RT/Al/RT o śr. zewnętrznej 32x3,0 mm łączonych na zacisk
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=49
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	49						

[POZYCJA]
id=1862
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych PE-RT/Al/RT o śr. zewnętrznej 40x3,50 mm łączonych na zaciski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1415
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=1415	1	1415						

[POZYCJA]
id=7904
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-05	2-15	0112-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych PE-RT/Al/RT o śr. zewnętrznej 50x4,0 mm łączonych na zaciski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=6.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	6,50						

[POZYCJA]
id=7905
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-06	2-15	0112-06		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych PE-RT/Al/RT o śr. zewnętrznej 63x4,50 mm łączonych na zaciski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=2061
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	7+9+3+8						

[POZYCJA]
id=2068
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=3123
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory podpionowe o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[POZYCJA]
id=7906
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-03	2-15	0130-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory podpionowe o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[POZYCJA]
id=2105
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=3132
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=7907
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-04	2-15	0130-04		1
mpn=121,0:2,0911
na=Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2110
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-04	2-15	0135-04		1
mpn=1211
na=Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=2116
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=150
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=2122
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory 15x15 do spłuczki o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=2083
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06	2-15	0130-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające  z funkcą antyskażeniową i odwadniającą EA o śr 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2088
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06	2-15	0130-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[POZYCJA]
id=1966
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-02	2-15	0116-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1973
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0138-03	2-15	0138-03		1
mpn=1211
na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1978
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-02	2-15	0142-02		1
mpn=_1211
na=Szafki hydrantowe kompletne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1983
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-03	0-34	0106-03		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami  gr. 6 mm (C) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=108
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	#p79						

[POZYCJA]
id=1989
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-03	0-34	0106-03		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami  gr. 6 mm (C) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	#p80						

[POZYCJA]
id=1995
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-04	0-34	0106-04		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami  gr. 6 mm (C) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	#p81						

[POZYCJA]
id=2001
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-04	0-34	0106-04		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami  gr. 6 mm (C) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=49
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	#p82						

[POZYCJA]
id=2007
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-04	0-34	0106-04		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami  gr. 6 mm (C) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=2013
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[POZYCJA]
id=2021
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=2029
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami- jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=7909
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami- jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=7910
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1415
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=1415	1	#p83						

[POZYCJA]
id=7911
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08	0-34	0101-08		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=42.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42.5	1	#p76+#p77+#p84+#p85						

[POZYCJA]
id=2128
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1677.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=1677.5	1	#p76+#p77+#p79+#p80+#p81+#p82+#p83+#p84+#p85						

[POZYCJA]
id=2146
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=9
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=2130
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-04	2-15	0126-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=66	0	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	#p78						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[POZYCJA]
id=2138
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1677.5	0	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=1677.5	1	#p112						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[POZYCJA]
id=2162
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0305	5	1209-0305		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=65
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[POZYCJA]
id=2164
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0338-01	4-01	0338-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[POZYCJA]
id=2166
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
mpn=_1211
na=Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=65
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[POZYCJA]
id=2177
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0207-03	4-01	0207-03		1
mpn=_1211
na=Zabetonowanie bruzd
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[POZYCJA]
id=2185
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0316-02	2-15/GEBERIT	0316-02		1
mpn=1211
na=Przejścia szczelne p.poż.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[POZYCJA]
id=2188
pd=						0
na=Tuleja z rur stalowych dla przejść przez ściany i stropy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=65
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[ELEMENT 1]
na=Biały montaż
wa=0
kn=0	0	0
id=1127
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=1134
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-01	2-15/GEBERIT	0102-01		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe do miski ustępowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1141
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1138
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0202-01	2-15/GEBERIT	0202-01		1
mpn=_1211
na=Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1145
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-02	2-15/GEBERIT	0105-02		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1148
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1154
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=1172
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1194
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=1161
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0234-02	2-15	0234-02		1
mpn=1211
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1179
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		1
mpn=1211
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1184
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1189
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=7912
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0232-02	2-15	0232-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Basem płytki pod natrysk z kabiną
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=1199
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.04

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=7913
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0144-01	2-15	0144-01		1
mpn=_1211
na=Zakup i montaż zmywarki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[ELEMENT 1]
na=Sieci zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=8576
nu=4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Przyłacze kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=8577
nu=4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=8578
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.22

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	7,50+5,50+6,3+2,7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8582
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-02	2-01	0215-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=66
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.22

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	(2.50*22*1.50)*0.80						

[POZYCJA]
id=8585
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=16.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.22

[PRZEDMIAR]
wo=16.5	1	(2.50*22*1.50)*0.20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8587
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03 + KNNR 4 1411-01	4	1411-03 + KNNR 4 1411-01		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 30 cm - podsypka i obsypka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=6.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.22

[PRZEDMIAR]
wo=6.6	1	0.30*1.0*22						

[POZYCJA]
id=8592
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-03	4	1413-03		1
mpn=_1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=3
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.22

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=8607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-05	4	1413-05		1
mpn=_1211
na=Montaż separatora tłuszczu w studni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.22

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=8613
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.22

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	7,50+5,50+6,30+2,70						

[POZYCJA]
id=8618
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.22

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8622
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-03	4	1610-03		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=2
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.22

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8631
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0317-01	1	0317-01		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=75.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.22

[PRZEDMIAR]
wo=75.9	1	#p138+#p139-#p140						

[ELEMENT 2]
na=Przyłacze kanalizacji deszczowej
wa=0
kn=0	0	0
id=8633
nu=4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=8634
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kaqnalizacji deszczowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=49.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.21

[PRZEDMIAR]
wo=49.3	1	3.30+2.40+4.0+1.7+2.2+3,40+23,80+8,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8638
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-02	2-01	0215-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=147.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.21

[PRZEDMIAR]
wo=147.9	1	(49,30*2.50*1.50)*0.80						

[POZYCJA]
id=8641
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=36.975
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.21

[PRZEDMIAR]
wo=36.975	1	(49,30*2.50*1.50)*0.20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8643
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03 + KNNR 4 1411-01	4	1411-03 + KNNR 4 1411-01		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 30 cm - podsypka i obsypka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=14.79
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.21

[PRZEDMIAR]
wo=14.79	1	0.30*1.0*49,30						

[POZYCJA]
id=8648
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-03	4	1413-03		1
mpn=_1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=6
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.21

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=8663
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-08	4	1308-08		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=35.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.21

[PRZEDMIAR]
wo=35.7	1	3,40+23,80+8,50						

[POZYCJA]
id=8669
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1114-02	4	1114-02		1
mpn=_1211
na=Regulator przepływu o przepływie 3,5l/s
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.21

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=8676
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0606-04	6	0606-04		1
mpn=_1211
na=Odwodnienie liniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.21

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[POZYCJA]
id=8683
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=49.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.21

[PRZEDMIAR]
wo=49.3	1	49,30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8687
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-03	4	1610-03		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.21

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8696
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0317-01	1	0317-01		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=170.085
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.21

[PRZEDMIAR]
wo=170.085	1	#p148+#p149-#p150						

[ELEMENT 2]
na=Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej
wa=0
kn=0	0	0
id=8698
nu=4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=8699
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=35.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.22

[PRZEDMIAR]
wo=35.7	1	3,40+23,80+8,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8703
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-02	2-01	0215-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=107.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.22

[PRZEDMIAR]
wo=107.1	1	(2.50*35,70*1.50)*0.80						

[POZYCJA]
id=8706
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=2677.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.22

[PRZEDMIAR]
wo=2677.5	1	(2.50*3570*1.50)*0.20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8708
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0315-01	4-05I	0315-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu kanalizacji sanitarnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=35.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.22

[PRZEDMIAR]
wo=35.7	1	3,40+23,80+8,50						

[POZYCJA]
id=8712
pd=						0
na=Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[SUMA KONTROLNA]
d7f341 131d6f9649cb0c8b68d5e8b52
