[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.62
pe=1
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	19	8	0	6	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
afn=UL. PAMIĄTKOWA 2/37, 61-52 POZNAŃ
nb=Rozbudowa istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzy odkryty basen termalny, budynek mzaplecza baseowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem.
ab=28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 13, dz. ewid. nr 2564/18, 1296-1, jednostka ewid. 2603034
ni=Powiat Kazimierski
ai=28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12
br=SANITARNA - Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
dt=Wrzesien 2018 r.	0
kln=Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr.130, poz.1389)1310Przedmiary robót opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r.nr. 202 poz.2072)13101310Stawki roboczogodziny przyjęto średnią dla województwa podlaskiego, Kp, Kz, Z oraz pracę sprzętu przyjęto na podstawie SEKOCENBUDU III kw. 2018 roku.1310Ceny materiałów przyjęto na podstawie SEKOCENBUDU III kwartał 2018 roku, a dla cen nie mających odzwierciedlenia w SEKOCENBUDZIE przyjęto ceny lokalnych hurtowni i producentów indywidualnych.13101310
cpv=45331210-1	Instalowanie wentylacji
cpv=45331220-4	Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
cpv=45331230-7	Instalowanie urządzeń chłodzących

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	NAZWA ZADANIA1310Rozbudowa istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzy odkryty basen termalny, budynek mzaplecza baseowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem.13101310LOKALIZACJA:1310ul. Kościuszki 13; 28-500 Kazimierza Wielka1310dz. ewid. nr 2564/18, 1296-11310jednostka ewid. 2603034131013101310INWESTOR: 1310Powiata Kazimierski1310ul. T. Kościuszki 12131028-500 Kazimierza Wielka13101310Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie żądanych ilości wymian powietrza oraz parametrów temperatury i  odpowiedniej czystości w pomieszczeniach obsługiwanych. Budynk obsługiwany jest przez trzy centrale nawiewno - wywiewne. Instalacja wentylacji mechanicznej została podzielona na trzy systemy nawiewno-wywiewne przy uwzględnianiu ich przeznaczenia, klasy czystości i ich wzajemnych powiązań funkcjonalnych. Powietrze podlega obróbce w centralach wentylacyjnych . Obróbka powietrza polega na oczyszczeniu powietrza oraz jego przetłoczeniu siecią kanałów do poszczególnych pomieszczeń.  Każda z central wentylacyjnych wyposażona zostanie w nagrzewnice wodną lub elektryczną, która zapewni odpowiednią temperaturę powietrza nawiewanego w pomieszczeniach. 1310Centrale będą zasilane w ciepło z węzła cieplnego, w chłód z agregatu freonowego.  1310Wydajności oraz lokalizację poszczególnych central pokazano w części graficznej niniejszego opracowania.1310Centrale nawiewno - wywiewne będą obsługiwać:1310C1 - Pomieszczenia socjalne i sanitariaty1310C2 - Przestrzeń wystawowa wraz z barem i zapleczem1310C3 - Podbasenie i pom. techniczne w piwnicy1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 184]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 195]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 189]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 208]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 210]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 209]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=17.5	1538378984
cw=17.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 185]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 196]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WENTYLACJ MECHANICZNEJ I CHŁODU
wa=0
kn=0	0	0
id=701
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-03 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0102-03	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=46.891
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=46.891	1	1.30*(0.01+12.0+0.01+9.0+0,01+1,0+2,0+0,01+0,01+1,0+1,0+1,0+0,01+0,01+1,0+1,0+3,0+4,0)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0102-04	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=139.256
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=139.256	1	1.30*(0.01+0.01+0.01+1.0+3.0+2.0+4.0+5.0+5.0+15.0+19.0+0.02+1.0+2.0+6.0+0.01+1.0+1.0+1.0+1.0+5.0+0,02+0,04+1,0+1,0+3,0+4,0+5,0+5,0+16,0)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-05 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0102-05	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=11.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=11.7	1	1.30*(1+2+3+1.0+2.0)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-06 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0102-06	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=1.3	1	1.30*1,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-01 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0123-01	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.221
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=0.221	1	1.30*(0,01+0,01+0,05+0,02+0,02+0,06)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=51
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0123-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 125 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=28.444
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=28.444	1	1.30*(0.01+1.0+5.0+5.0+0.04+0.03+4.90+5,90)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0123-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 160 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=12.376
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=12.376	1	1.30*(2,20+2,0+3,10+2,20+0,02)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0123-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=38.402
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=38.402	1	1.30*(2.01+8.0+12.0+0.40+6.0+0.07+1.05+0,01)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=101
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-03 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0123-03	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 250 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4.108
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=4.108	1	1.30*(0.03+2.03+1.10)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=121
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-03 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0123-03	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 300 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=15.015
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=15.015	1	1.30*(5,50+3,03+3,02)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=131
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-01 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0113-01	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=4:1:0925,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne elastyczne o śr 100 mm - wraz z próbą montażową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	1,80+1,70+1,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.035		1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=140
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0113-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=4:1:0925,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne elastyczne o śr. 125 mm- wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=13.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=13.2	1	1,70+1,90+1,90+1,50+1,50+1,20+1,70+1,80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.035		1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=149
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0113-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=4:1:0925,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne elastyczne o śr. 160 mm- wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=10.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=10.3	1	0,60+0,70+0,70+2,40+1,80+1,70+1,20+0,70+0,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.035		1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=154
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0113-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=4:1:0925,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne elastyczne o śr. 200 mm- wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.035		1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=288
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0131-01	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,101211
na=Przepustnice IRIS o śr. do 100 mm - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	1+1+2+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=3794
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0131-01	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,101211
na=Przepustnice IRIS o śr. do 125 mm - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	2+1+3+4+1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=295
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0131-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,101211
na=Przepustnice IRIS o śr. do 160 mm - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	4+5+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=6022
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0131-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,101211
na=Przepustnice IRIS o śr. 200 mm - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=3807
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0131-03	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,101211
na=Przepustnice IRIS o śr. 250mm - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=6021
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0155-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=410
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0155-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=3821
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-03 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0155-03	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 250 mm - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=464
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0131-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,101211
na=Klapa p.poż. o śr. do 125 mm - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=5103
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0131-03	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,101211
na=Klapa p.poż. o śr. do 300 mm - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=471
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0130-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,0911
na=Klapa p.poż 350x350 - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=480
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0205-03 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0205-03	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=4:1:0925,101211
na=Wentylatory dachowe 160/100T - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.035		1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=5173
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0144-04 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0144-04	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=4:1:0925,10121,0:1,0911
na=Wyrzutnie dachowe - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.035		1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=6023
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0144-04 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0144-04	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=4:1:0925,10121,0:0,0911
na=Czerpnie dachowe  - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.035		1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=521
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-04 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0138-04	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2000 mm - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	3+1+8+16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=528
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0138-05	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne  o obwodzie ponad 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	1+1+1+1+1+1+1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=591
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0140-01	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=4:1:0925,101211
na=Anemostat o śr 100 mm - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1+1+2+1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.035		1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=598
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0140-01	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=4:1:0925,101211
na=Anemostat o śr 125 mm - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	2+3+4+1+1+1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.035		1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=5194
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0140-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=4:1:0925,101211
na=Anemostat o śr 160 mm - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	4+5+1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.035		1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=605
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0140-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=4:1:0925,101211
na=Anemostat o śr 200 mm - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	7+2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.035		1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=5222
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0140-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=4:1:0925,101211
na=Anemostat o śr 250 mm - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.035		1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=634
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0320-09 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0320-09	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,101211
na=Zakup  montaz centrali wentylacyjnej C1 wraz z automatyka  - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=5922
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0320-09 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0320-09	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,101211
na=Zakup  montaz centrali werntylacyjnej C2 wraz z automatyką - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=5930
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0320-09 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0320-09	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,101211
na=Zakup  montaz centrali wentylacyjnej C3 wraz z automatyką  - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=650
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-02	9-16	0204-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą z wełny mineralnej  mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1000 mm gr. izolacji 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=46.891
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=46.891	1	#p1						

[POZYCJA]
id=657
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą z wełny mineralnej  mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm gr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=139.256
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=139.256	1	#p2						

[POZYCJA]
id=664
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-06	9-16	0204-06		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą z wełny mineralnej   mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm gr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=13
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	#p3+#p4						

[POZYCJA]
id=678
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0214-02	9-16	0214-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą z wełny mineralnej   mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 350 mm  gr 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=19.123
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=19.123	1	#p9+#p10						

[POZYCJA]
id=671
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0214-01	9-16	0214-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą z wełny mineralnej T  mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm gr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=79.443
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=79.443	1	#p5+#p6+#p7+#p8						

[POZYCJA]
id=692
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0601-04	2-16	0601-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[POZYCJA]
id=699
pd=						0
na=Przejścia p.poż.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=6024
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0320-01	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=4:1:0925,101211
na=Klimatyzator 5,2 kW jednostka zewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.035		1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=6025
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0320-01	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=4:1:0925,101211
na=Klimatyzator 3,5 kW jednostka zewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.035		1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=6026
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0320-01	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=4:1:0925,101211
na=Klimatyzator jednostki wewnętrzne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.035		1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[POZYCJA]
id=6027
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0401-01	INSTAL	0401-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi miedziane w otulinie na ścianach o śr.zew. 9,52 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[POZYCJA]
id=6028
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0401-01	INSTAL	0401-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi miedziane w otulinie na ścianach o śr. 6,35 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[POZYCJA]
id=6029
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-04	7-24	0514-04		1
mpn=1211
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6030
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-04	7-24	0515-04		1
mpn=1211
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6031
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-04	7-24	0516-04		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6032
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-03	0-34	0104-03		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.6-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 3.06

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	65+65						

[SUMA KONTROLNA]
d7cbfd973c bf092871ebb9bf3e955fa
