[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.62
pe=1
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	2	8	0	5.9	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
afn=UL. PAMIĄTKOWA 2/37, 61-52 POZNAŃ
nb=Rozbudowa istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzy odkryty basen termalny, budynek mzaplecza baseowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem
ab=28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 13, dz. ewid. nr 2564/18, 1296-1, jednostka ewid. 2603034
ni=Powiat Kazimierski
ai=28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12
br=Branża budowlana - Zagospopdarowanie terenu
dt=Wrzesień  2018 r.	0
kln=1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktuty z dn. 18 maja 2004 r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego131013102. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego131013103. Ceny materiałów przyjeto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w III kw. 2018 r., wycenę własną na podstawie informacji o cenach materiałów budowlanych, oraz ceny rynkowe131013104. Stawka Rg przyjęto zgodnie najczęściej występująco w SEKOCENBUD III kw. 2018 -1310 1310131013101310
cpv=45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
cpv=45233223-8	Wymiana nawierzchni drogowej
cpv=45233140-2	Roboty drogowe
cpv=45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	NAZWA ZADANIA1310Rozbudowa istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzy odkryty basen termalny, budynek mzaplecza baseowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem.13101310LOKALIZACJA:1310ul. Kościuszki 13; 28-500 Kazimierza Wielka1310dz. ewid. nr 2564/18, 1296-11310jednostka ewid. 2603034131013101310INWESTOR: 1310Powiata Kazimierski1310ul. T. Kościuszki 12131028-500 Kazimierza Wielka13101310CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU :1310dz nr 2564/18 =  5711 m2 1310Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów:1310Istniejąca pływalnia ok 1500 m21310Powierzchnia istniejących dróg, chodników,  parkingów i placów manewrowych - ok 2259 m21310Powierzchnia biologicznie czynna istniejąca - 1952 m21310Powierzchnia zabudowy projektowanych budynków - 258 m21310Powierzchnia projektowana utwardzona oraz zajmowana przez niecki basenowe 499m21310Powierzchnia biologicznie czynna projektowana - 1720 m2 = 30,1%1310dz nr 1296/1 13292 m2 1310Istniejący budynek gospodarczy - 238m21310Istniejący budynek domu dziecka - 1350m2 1310Powierzchnia istniejących dróg, chodników,  parkingów i placów manewrowych - ok 2379m21310Powierzchnia biologicznie czynna istniejąca - 8325 m21310Przewidywana powierzchnia projektowanych parkingów dla Rozbudowy Pływalni - powierzchnia  600m21310Powierzchnia biologicznie czynna projektowana - 7725 m2 = 58,1%1310WYSOKOŚC BUDYNKU : 6,98m1310Wysokości budynku mierzone od najniższego poziomu posadzki, tj. przy wyjściu ewakuacyjnym/wejściu dla dostawy gastronomii do budynku (rzędna terenu 200,8m n.p.m.), znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do najwyżej położonego punktu dachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.1310PODSTAWOWE WYMIARY :1310Projektuje się budynek o kształcie wieloboku składającego się z przyległych figur, tj. dwóch trójkątów, trapezu prostokątnego i Projektowany budynek ma zostać połączony z istniejącym obiektem sportowym na poziomie pomieszczeń technicznych w kondygnacji piwnicznej oraz na kondygnacji pierwszej, nadziemnej poprzez przebicie w  ścianie oraz dwoje drzwi wstawione w miejsce okien. 13101310Ogólna długość budynku : 29,2m1310Szerokość budynku : 10,6m13101310LICZBA KONDYGNACJI1310I kondygnacja podziemna-pomieszczenia techniczne,1310I kondygnacje nadziemna,1310Obiekt posiada kondygnacje użytkowe na poziomie ±0,00= 203,6m n.p.m. oraz pomieszczenia techniczne na poziomie = -4,00=199,6m n.p.m.; 

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 94]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 99]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=17.5	1538373936
cw=17.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 64]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 93]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=908
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=913
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów zagospodarowania terenu - konstrukcje wsporcze pod kolektory słoneczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	0,20*100						

[POZYCJA]
id=912
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-19	4-01	0108-19		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=20
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p1						

[POZYCJA]
id=954
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		1
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=20
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9	
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p1						

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnia chodników,  drogi wewnętrznej i i ciągu pieszo- jezdnego
wa=0
kn=0	0	0
id=62
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1099
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=1099	1	600.0+499.00						

[POZYCJA]
id=66
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01 0104-02	2-31	0104-01	 0104-02	1
mpn=22:0:200968,101211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1099
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=1099	1	#p4						

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01 0105-02	2-31	0105-01	 0105-02	1
mpn=26:0:50972,101211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1099
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=1099	1	#p4						

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-01	2-31	0511-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1099
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=1099	1	#p4						

[ELEMENT 1]
na=Obrzeża betonowe
wa=0
kn=0	0	0
id=99
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=100
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-04	2-31	0401-04		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=312.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=312.5	1	50*2+37,50*2+40,0*2+17,50+20,0*2						

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod obrzeża betonowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=10.313
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=10.313	1	0.033*312,50						

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-03	2-31	0407-03		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=312.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=312.5	1	#p8						

[ELEMENT 1]
na=Zieleń
wa=0
kn=0	0	0
id=182
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=920
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-01	2-21	0218-01		1
mpn=1211
na=Rozścielenie kory ręczne z przerzutem na terenie płaskim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	150*0.10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1309
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0323-05	2-21	0323-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310Sosna górska pumilio
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=923
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-05	2-21	0302-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m1310Dereń pogodowa "Veriegata"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=928
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0323-05	2-21	0323-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310Trzmielina oskrzdlona "Compactus"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=933
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-02	2-21	0302-02		1
mpn=1211
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m1310Trzmielina Fortune'a 'Variegatus'
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=128
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	128						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=937
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-02	2-21	0302-02		1
mpn=1211
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 1310Runianka japońska 'Green Carpet'
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=45
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1308
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-02	2-21	0302-02		1
mpn=1211
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m1310Laurowiśnia wschodnia 'Otto Luyken'
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=941
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0414-09	2-21	0414-09		1
mpn=1211
na=Obsadzenie bylinami1310Funkia 'American Halo'-  6 szt1310Kosaciec syberyjski - 15 szt1310Miodunka 'Excalibur' - 7 szt
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	6+15+7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1310
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0414-09	2-21	0414-09		1
mpn=1211
na=Obsadzenie terenu trawami ozdobnymi1310Turzyca wiosenna 'The Beatles' - 31 szt1310Hakonechloa smukła - 38 szt1310rozplenica japońska 'Hameln' - 29 szt
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=98
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	31+38+29						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Ogrodzenie
wa=0
kn=0	0	0
id=644
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=645
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1804-12	2-02	1804-12		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie systemowe o wysokości 1,10 m pochwyt metalowy, spawany, ocynkowany, malowany proszkowo 6x5 cm gr. 10 cm kolor RAL 7016 + cios drwniany 6x15 cm, bejcowany i olejowany, słupek metalowy, spawany, ocynkowany, malowany proszkowo o przekroju 6x3 cm RAL 7016. Wysokość całego ogrodzenia 1,10 m.1310zgodnie z rysunkiem A-11
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	16,50+27,50						

[POZYCJA]
id=1311
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1804-12	2-02	1804-12		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie systemowe zewnętrzne o wysokości 2,00 m z typową podmurówką -drewniane profile o przekroju 170x50 mm lakierowane. Profile mocowane w rozstawie co 10 cm. Wysokość całego ogrodzenia 2,00 m.1310zgodnie z rysunkiem A-12
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=67.27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=67.27	1	16,0+21,70+16,60+10,55+2,42						

[POZYCJA]
id=1328
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1808-01	2-02	1808-01		1
mpn=1211
na=Bramka skrzydłowej rozwieranej o wysokości 1,10m i szerokości 1,10 m.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[POZYCJA]
id=1329
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1808-01	2-02	1808-01		1
mpn=1211
na=Brama wejściowa o wysokości 2,0m i szerokości 1,10m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnia wentylowana
wa=0
kn=0	0	0
id=1320
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=1322
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0304-02	AT-27	0304-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=554
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=554	1	<tars z płyt>500+<zieleń>54						

[POZYCJA]
id=1323
pd=	KNNR	2 0602-03	2	0602-03		0
na=Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200 gr. 15 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=554
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=554	1	#p24						

[POZYCJA]
id=1324
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0101-04	9-11	0101-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=554
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=554	1	#p24						

[POZYCJA]
id=1325
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01	2-31	0104-01		1
mpn=1211
na=Warstwy drenażowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=554
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=554	1	#p24						

[POZYCJA]
id=1326
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0101-04	9-11	0101-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=554
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=554	1	#p24						

[POZYCJA]
id=1327
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01	2-31	0104-01		1
mpn=1211
na=Warstwy glebowa z podsypką żwirową pod wsporniki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=554
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=554	1	#p24						

[POZYCJA]
id=1321
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1121-04	2-02	1121-04		1
mpn=1211
na=Tarasy wentylowane, z płytami gresowymi na wspornikach tarasowych, o regulowanej wysokości w konstrukcji samonośnej. Płytyt gresowe o grubości min. 20mm. Odporność na plamienie klasy min. 5. Klasa antypoślizgowości C - Kąt poślizgu klasy R11. Płyty o wymiarach 6x60cm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=500
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500,00						

[POZYCJA]
id=185
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-05	2-21	0401-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54.0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=190
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0702-04	2-21	0702-04		1
mpn=1211
na=Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	#p31						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Mała architektura
wa=0
kn=0	0	0
id=1302
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=1303
pd=						0
na=Mostek nad niecką basenową w celu połaczenia dwóch części tarasu. Mostek o wysokości 90 cm ponad poziomem posadzki, projektowany z drewna na konstrukcji stalowej. Szczegółowe rysunki w częsci rysunkowej opracowania. Balustradę w przestrzeni mostku projektuje się jako systemową całoszklaną, samonośną. Wysokość nad poziomem podłogi: 110cm. Pochwyt ciągły, okrągły. Szyba hartowana i klejona o grubościach 8,8,4 oznaczenie ESG VSG. Montowana do policzka podestów.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1314
pd=						0
na=Systemowe siedzika z drewna, montowane na konstrukcji stakowej i kotwione do muru - wg wytycznych w części rysunkowej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=99.037
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=99.037	1	2,26*4,83+10,20*2,20+4,35*2,30+6,10*2,30+18,93*2,20						

[POZYCJA]
id=1316
pd=						0
na=Ochrona przeciwsłoneczna przy pomocy żagla przeciwsłonecznego, tekstylengo, montowanego do konstrukcji stalowych słupów
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=1317
pd=						0
na=Mobilny podnośnik montowany w gnieździe w posadzce tarasu wentylowanego. Podnośnik obdługujący dwie niecki basenowe.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=1318
pd=						0
na=Rolka zwijająca z polerowanej stali nierdzewnej. W komplecie teleskopowe, aluminiowe rury zwijające. Można ją bez problemu przestawiać. Posiada stałą wysokość 50 cm. Wersja do 5 m ma 3 rury aluminiowe, o dł. 2 m każda
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=1319
pd=						0
na=WYPOSAŻENIE RATOWNICZE
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=1305
pd=						0
na=Zakup drewnianych, mobilnych leżaków
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=1315
pd=						0
na=Zakup i montaż  kosz na śmieci
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=1313
pd=						0
na=Zakup i montaż  stojaków na rowery
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 0.12

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[SUMA KONTROLNA]
bb21a54316 1ccaf736ee16140707812
