**Załącznik nr 2**

**Szczegółowy opis**

samochodu do przewozu osób minibus

 **Wymagania podstawowe**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Parametry wymagane (minimalne)** | **Parametry oferowane** |
| Przeznaczenie | Osobowy |  |
| Rodzaj nadwozia - typ | typu minibus, przystosowany do przewozu osób minimum 15 |  |
| Ilość drzwi | 4/5 |  |
| **Wymiary:** |  |
| Rozstaw osi [mm] | minimum 3500  |  |
| Długość [mm] | 5000-7000 |  |
| Wysokość [mm] | 2400-2800 |  |
| Szerokość (bez lusterek) [mm] | 2000-2200 |  |
| **Silnik:** |  |
| Rodzaj | wysokoprężny, spełniający normę spalin Euro 6 |  |
| Pojemność [ccm] | 2000-2500 |  |
| Zużycie paliwa zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu łączonym  |  maksymalnie 10,0 l/100 km |  |
| Moc silnika, nie mniej niż: | 90 KW |  |

**Wymagania pozostałe**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Podwozie** |  |
| Rozmiar kół | minimum 15" |  |
| Rodzaj obręczy kół | Stalowe lub aluminiowe |  |
| Ogumienie – komplet opon letnich oraz opon zimowych | wzmacniane jak dla samochodów ciężarowych |  |
| Przeniesienie napędu | Przednia oś lub tylna oś |  |
| Sterowanie sprzęgła | mechaniczne (hydrauliczne) – niezależnie od rozwiązań konstrukcyjnych, sygnał wysyłany przez kierowcę (naciśnięcie nogą pedału sprzęgła) ma załączyć lub rozłączyć sprzęgło. |  |
| Skrzynia biegów | Automatyczna lub Mechaniczna (manualna) |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego | Wymagane |  |
| Hamulce przód / tył | tarczowe / tarczowe  |  |
| Kolorystyka nadwozia | Lakier metalizowany  |  |
|  **Bezpieczeństwo** (minimum) |  |
| Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ), ESP (układ stabilizujący tor jazdy) lub systemy równoważne |  |
|  Poduszka powietrzna kierowcy |  |
| Poduszka powietrzna pasażerów w przedziale kierowcy |  |
| Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa1. przednie fotele (kierowca + 2 pasażerów) - trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz pirotechnicznymi napinaczami,2. fotele przedziału pasażerskiego - pasy bezpieczeństwa. |  |
| Zagłówki wszystkich siedzeń  |  |
|  **Komfort** (minimum) |  |
| Klimatyzacja: minimum manualna, dwustrefowa (przód/tył) z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu i osobną regulacją temperatury, filtr przeciwpyłowy, przełącznik na cyrkulację powietrza wewnętrzną, ogrzewanie z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu, |  |
| Elektrycznie sterowane szyby drzwi z przodu  |  |
| Pełne przeszklenie (szyby przyciemniane boczne i tylne) przedziału pasażerskiego |  |
| Czujnik parkowania tył  |  |
| Regulacja położenia kolumny kierowniczej w jednej płaszczyźnie |  |
| Fotel kierowcy z regulacją wysokości  |  |
| Samoczynne domykanie szyb po zamknięciu zamków drzwi lub domykanie pilotem zdalnego sterowania zamkiem centralnym |  |
| Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |
| Podgrzewanie tylnej szyby |  |
| Sterowanie wysokością świateł z miejsca kierowcy lub automatyczna ich regulacja |  |
| Trzecie światło STOP + tylne światło przeciwmgielne + przednie halogeny przeciwmgielne, |  |
| Radio CD/MP3/bluetooth, fabryczne lub zalecane przez producenta z głośnikami z przodu i z tyłu |  |
| **Zabezpieczenie** |  |
| Immobiliser w kluczyku |  |
| Zamek centralny |  |
| Autoalarm - sterowany zdalnie z funkcją sterowania zamkiem centralnym. Aktywo­wany i wyłączany bez sygnałów dźwiękowych, honorowany przez firmy ubezpieczeniowe |  |
| **Wyposażenie** |  |
| Suwane drzwi z prawej strony |  |
| Tylne drzwi dwuskrzydłowe |  |
|  Niezależne fotele w dwóch rzędach w przedziale pasażerskim z regulowanymi oparciami oraz trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa  |  |
| Z przodu pojazdu miejsce dla kierowcy i dwóch pasażerów |  |
| Podłoga przedziału pasażerskiego pokryta wykładziną antypoślizgową |  |
| Hak holowniczy |  |
| Komputer pokładowy |  |
| Trójkąt ostrzegawczy |  |
| Gaśnica minimum 2 kg |  |
| Apteczka medyczna  |  |
| Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą stalową w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami) |  |
| Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół |  |
| Kołpaki fabryczne |  |
| Dywaniki fabryczne |  |
| Kamizelki odblaskowe - 2 szt. |  |
| **Inne** |  |
| Paliwo w zbiorniku minimum 10 litrów  |  |
|  |  |
| **Rodzaj samochodu oferowanego** | **Marka ........................................................................****Model .........................................................................****Liczba miejsc ………………………………………****Cena netto...............................................................zł****Cena brutto ………………………………………zł****Rok produkcji ………………………** |

**Wykonawca ma obowiązek pod rygorem odrzucenia oferty wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Parametry oferowane”. Proponowane przez Wykonawcę parametry nie mogą być sprzeczne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku gdy oferowane parametry są takie same jak określone przez Zamawiającego, Wykonawca winien wpisać „TAK”**