Załącznik nr 10 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE KONTRAKTU I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW.

- przedmiotem przetargu są ceny jednostkowe usług w akcji czynnej \* przy

zimowym utrzymaniu dróg przy zastosowaniu sprzętu tj. nośnika, piaskarki, pługa, ładowarki, równiarki Wykonawcy oraz materiałów Zamawiającego (piasek, sól, żużel, mieszanki) wg. następującego podziału:

USŁUGI DYSPONOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KAZIMIERZY WIELKIEJ.

Zadanie nr 1 Zwalczanie śliskości i usuwanie śniegu ( 1 pługopiaskarka):

1.pługo-piaskarka cena jednostkowa brutto..................zł/km.

(piaskarka, pług jednostronny średni, nośnik 3 osiowy, o napędzie min. na dwie osie – załadunek we własnym zakresie) orientacyjna ilość km w sezonie – 2 000 km/

Zadanie nr 2 Zwalczanie śliskości i usuwanie śniegu ( 1 pługopiaskarka):

1.pługo-piaskarka cena jednostkowa brutto....................zł/km.

(piaskarka, pług jednostronny średni, nośnik 3 osiowy, o napędzie min. na dwie osie – załadunek we własnym zakresie) orientacyjna ilość km w sezonie – 2 000 km

Zadanie nr 3 Zwalczanie śliskości i usuwanie śniegu ( 1 pługopiaskarka):

1.pługo-piaskarka cena jednostkowa brutto....................zł/km.

(piaskarka, pług jednostronny średni, nośnik 3 osiowy, o napędzie min. na dwie osie – załadunek we własnym zakresie) orientacyjna ilość km w sezonie – 2 000 km

Zadanie nr 4 Zwalczanie śliskości i usuwanie śniegu ( 1 pługopiaskarka):

1.pługo-piaskarka cena jednostkowa brutto....................zł/km.

(piaskarka, pług jednostronny średni, nośnik 3 osiowy, o napędzie min. na dwie osie – załadunek we własnym zakresie) orientacyjna ilość km w sezonie – 2 000 km

*Cena jednostkowa winna uwzględniać:*

Zadania Nr 1, 2, 3, 4

- cenę wynajmu nośnika, wraz z zamontowanym własnym pługiem średnim, posypywarką piasku, załadunkiem mieszanki oraz wliczonym w cenę dojazdem z bazy do punktu początkowego ustalonych tras oraz zjazdu z punktu kończącego trasę do bazy. Jako bazę należy przyjąć siedzibę PZD Kazimierza Wielka.

- dodatkowo w cenie w/w zadań winno się uwzględnić koszt ew. oczekiwania do 2 godzin na dyspozycję dyżurnego po zakończeniu akcji czynnej\*,

- dopuszcza się stosowanie godziny tzw. akcji biernej, \* której wartość wynosi 7,66 brutto za godzinę.

*Szczegółowe wymogi techniczne sprzętu:*

Zadania Nr 1, 2, 3, 4

- pojazd powinien posiadać pełną sprawność techniczna t.j. sprawne badania techniczne w zakresie użytkowania pojazdu,

- nośnik – 3 osiowy o napędzie min. na 2 osie i ładowności min. 12 ton,

- posypywarka piasku - ładowności minimum 6 ton,

- pług średni sterowany z kabiny kierowcy z hydraulicznym lub pneumatycznym opuszczaniem i podnoszeniem, dociskiem oraz regulacją skosów lewo-prawo i lemieszem ze zbrojonej gumy.

*Pozostałe szczegółowe wymogi:*

- Wykonawca podstawiający sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły, aż do odwołania i zabezpiecza podwójną obsadę kierowców i operatorów.

- W przypadku awarii sprzętu lub jednostki sprzętowej Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy zastępczy środek transportu z zamontowanymi urządzeniami technicznymi tj. piaskarką, pługiem lemieszowym, lampą ostrzegawczą w ciągu 8 godz., a nie spełnienie tego warunku spowoduje obciążenie Wykonawcy kwotą należności liczona jak za niepodstawienie sprzętu.

- Czynności związane z rozbrylaniem na sitach, korekta rozmieszczania załadowanego piasku wchodzą w zakres obsługi piaskarki i objęte są ceną wynagrodzenia podstawowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na własny koszt światła pulsującego, wyposażyć samochody w łączność komórkową i wyposażyć samochody w liny holownicze i łańcuchy na koła.

- Pojazdy mogą zostać wyposażone przez Zamawiającego w lokalizatory GPS zapewniające możliwość lokalizacji pojazdu w terenie podczas prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg w interwale aktualizacji pozycji pojazdu.

Wykonawca będzie świadczył wszystkie usługi sprzętem własnym lub podnajętym /przed podpisaniem umowy o zamówienie należy ten fakt udokumentować umową/.

W zależności od sytuacji atmosferycznych Zamawiający może odwołać usługi na czas nieokreślony.

Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu drogi i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Wykonawca ma obowiązek uzyskania potwierdzenia przeszkolenia swoich pracowników w zakresie zasad prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Szkolenie zorganizuje Zamawiający.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników wykonujących zlecenie w ramach umowy

Oprócz czynności podstawowych do obowiązków osób obsługi pojazdów i sprzętu z ramienia wykonawcy należy bezzwłocznie przekazanie Powiatowemu Zarządowi Dróg informacji o:

- aktualnych stanach przejezdności dróg,

- czasie rozpoczęcia i zakończenia prowadzonych prac na poszczególnych odcinkach dróg,

- zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,

- innych zauważalnych zdarzeniach na drogach.

Oferent złoży ofertę wg. wzoru jak w zał. Nr 2 w której będą zawarte ceny jednostkowe usług na wszystkie pozycje wymienione w przedmiocie przetargu . Oferowana cena jednostkowa nie może ulec zmianie, jak również nie może być wycofana w trakcie konkursu przetargowego po otwarciu kopert.

Termin wykonania usługi:

od dn. 01.11.2017 r. do dn. 15.04.2018 r.

od dn. 01.11.2018 r. do dn. 15.04.2019 r.

od dn. 01.11.2019 r. do dn. 15.04.2020 r.

Wykonanie i odbiory usług będą się odbywały zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.

Odbiór usługi następuje bezpośrednio po jej wykonaniu przez przedstawiciela Zamawiającego.

Rozliczenie potwierdzonych usług następuje fakturami wystawionymi na dzień 30 każdego miesiąca w terminie 30 dni.

Jeżeli w trakcie kontroli wyrywkowej Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru to:

- nie potwierdzi usługi od początku dyspozycji,

- zrezygnuje natychmiast z usług danego Wykonawcy,

- będzie naliczał kary jak za nie podstawienie sprzętu

Dokumenty rozliczeniowe Wykonawca sporządza w sposób czytelny wg zasad ustalonych przez Zamawiającego ( wypełnione uproszczone karty drogowe wypełnione przez kierowców i potwierdzone przez dyżurnego).

Ilość przejechanych kilometrów w zadaniach Nr 1-4 będzie obliczana na podstawie protokolarnie skilometrażowanych tras oraz pomocniczo w oparciu o system lokalizacji pojazdów GPS

Usługi odbywają się wg dyspozycji Zamawiającego.

Każda pługopiaskarka, jeżeli zajdzie taka konieczność może być użyta na dowolnej trasie w zależności od aktualnych potrzeb – decyzja należy do Dyżurnego.

UWAGA: - sprzęt będący w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kazimierzy Wielkiej może być użyty do wykonywania wszelkich prac związanych z Zimowym Utrzymaniem Dróg na każdej trasie w zależności od aktualnych potrzeb – decyzja należy do Dyżurnego.

*\*AKCJA CZYNNA - świadczenie usług zgodnie z Warunkami Technicznymi, polegające na pracy sprzętu bezpośrednio na drodze przy usuwaniu śliskości i odśnieżaniu. Czas akcji czynnej rozpoczyna się w chwili wydania przez dyżurnego PZD dyspozycji do załadunku sprzętu lub jego wyjazdu do pracy bezpośrednio na drodze, natomiast kończy się w chwili powrotu do jednostki PZD lub na bazę Wykonawcy i zgłoszenia dyżurnemu o wykonaniu zleconego zadania.*

*\*AKCJA BIERNA - świadczenie usług zgodnie z Warunkami Technicznymi, polegające na pozostawieniu sprzętu wraz z operatorem w pełnej gotowości do podjęcia „akcji czynnej” na terenie obwodu drogowego PZD lub na terenie bazy Wykonawcy .*

*Czas akcji biernej liczony jest od chwili zgłoszenia się operatora na wezwanie i podstawienia w obwodzie drogowym PZD lub bazie Wykonawcy sprzętu do chwili rozpoczęcia lub odwołania „akcji czynnej”. Czas reakcji z akcji biernej do czynnej max 15 minut.*