Powiat Kazimierski: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa rurociągu łączącego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z zaprojektowanym odwiertem reiniekcyjnym (chłonnym) Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy Wielkiej”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

nieobowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak
Numer ogłoszenia: 609111-N-2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Powiat Kazimierski, Krajowy numer identyfikacyjny 291009455, ul. Tadeusza Kościuszki  12, 28-500  Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. (41)3502312, e-mail sebastian.cichy@powiat.kazimierzaw.pl, faks (41)3502313.
Adres strony internetowej (url): www.kazimierzaw.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa rurociągu łączącego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z zaprojektowanym odwiertem reiniekcyjnym (chłonnym) Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy Wielkiej”

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

IZP.272.15.2017

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Usługi

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa rurociągu łączącego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z zaprojektowanym odwiertem reiniekcyjnym (chłonnym) Cudzynowice GT-2”. Przebieg projektowanego rurociągu wg załącznika nr 5 do SIWZ pod nazwą „Plan sytuacyjny rurociągu" Główne cele jakie ma realizować projektowany rurociąg to: 1) zdolność przetłaczania o wydajności nie mniejszej niż 82 m3/h (całkowite zasoby eksploatacyjne); 2) możliwie jak najmniejsza strata energii cieplnej – temperatura wody na poziomie 30°C; 3) materiał rurociągu musi być „odporny” na oddziaływanie związków zawartych w wodzie (istotne dane dotyczące składu wody zawarte w załączniku nr 6 „Skład wody termalnej”; 4) wyposażenie rurociągu w system monitoringu szczelności 5) długość rurociągu ok. 3300 m. Woda z odwiertu iniekcyjnego wydobywa się pod ciśnieniem 6 bar (samowypływ), z tego powodu istotne jest przewidzenie odpowiedniego zestawu pompowego, który skutecznie pozwoli zatłaczać wydobywaną wodę do odwiertu reiniekcyjnego zlokalizowanego w Kazimierzy Wielkiej (zrekompensowanie strat przy transportowaniu i wytworzenie odpowiedniego nadciśnienia umożliwiającego zatłaczanie). Dodatkowym warunkiem koniecznym jest stworzenie układu, który będzie umożliwiał przetłaczanie wody w dwóch kierunkach – czyli z Cudzynowic do Kazimierzy Wielkiej i z Kazimierzy Wielkiej do Cudzynowic. Woda głównie będzie wykorzystywana do celów energetycznych poprzez odbiór ciepła w wymiennikach płytowych usytuowanych szeregowo (układ kaskadowego odbioru ciepła), ale również musi być możliwość poboru wody na potrzeby balneologiczne przed wymiennikami (wydajność takiego przyłącza będzie wystarczająca dla poziomu ok. 10 m3/h). Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia zwracamy szczególną uwagę na konieczność hermetyzacji całego układu (rurociąg, specjalne zestawy pompowe, filtry), co jest bardzo istotne dla niezawodności i żywotności całego układu poboru, transportu i zatłaczania wody. Projektowany rurociąg musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa, ochrony środowiska i wszelkie uregulowania prawne dotyczące rurociągów transportujących wody termalne.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 71220000-6

**Dodatkowe kody CPV:** 71222100-3

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
| Postępowanie / część zostało unieważnionetakNależy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.  |
|  |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.